ПРОМТЕХСИНТЕЗ	
ООО НПП ПРОМТЕХСИНТЕЗ
Ул.Березинская, 80/416, Днепропетровск,
49130 Украина	Тел.:   +38 056 / 373-25-47, 373-25-48
http://www.ptsintez.dp.ua e-mail:  pts@ptsintez.dp.ua	
		
Опросный лист на регулирующие клапана	
Название предприятия:	
Фамилия, имя, отчество, заполняющего опросный лист:	
1	Позиция и процесс, на котором установлен клапан:	
2	Количество		
1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
3	Температура окружающей среды (С)		
4	Регулируемая среда	      жид.	    газ	  газ-жид.  	    пар		
5	Диаметр трубопровода  (мм)		
6	Материал трубопровода 		
7	Плотность при нормальных условиях                  г/смі                  кг/мі      		
8	Наличие абразивных частиц в рабочей среде, их размер (мм) , концентрация		
9	Давление насыщения при максимальной  рабочей температуре среды на входе (для жидкости)                                                МПа                  атм		
10	Температура на входе   макс /норм / мин  (С)	макс.	норм.	мин.	
					
11	Расход   макс /норм / мин               	   кг/ч              	   мі/ч               	   нмі/ч	макс.	норм.	мин.	
					
12	Давление на входе                                                    
(при макс / норм / мин. расходе)                            	    МПа                 атм	    абс                   изб	макс.	норм.	мин.	
							
13	Давление на выходе                                                
(при макс / норм / мин. расходе)                           	    МПа                атм	    абс                   изб	макс.	норм.	мин.	
							
14	Допустимый уровень шума (Дб)		
15 	Примечания по разделу 1.	
2. КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА	
16	Тип клапана  (регулирующий; регулирующе-отсечной; отсечной, другое)		
17	Класс протечки		
18	Материал корпуса 
(углерод. сталь;12Х18Н10Т / 9Тл;10Х17Н13М2Т; специальный или др.)		
19	Пропускная характеристика  (линейная; равнопроцентная)	   линейн.	   равнопр.	
20	Обогрев		
21	Давление питания (кг/см2), не более		
22	Положение привода при увеличении сигнала или отключении питания  (НО; НЗ)	  НО	  НЗ	
23	Тип привода  (пневматический / ручной/электрический)	  пневм.	  ручной	  электр.	
24	Время полного хода (сек), не более		
25	Если замена, то взамен  какого  клапана:	Ду	Ру	Кvy	
		материал корпуса:	
26	Дополнительные требования  и примечания по разделу 2.	
		
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ  КЛАПАНА
Все комплектующие устанавливаются на клапан и регулируются совместно с клапаном.	
27	Ответные фланцы с крепежом		
28	Материал ответных фланцев		
КЛАПАН С ПНЕВМОПРИВОДОМ	
	Тип позиционера  	  пневматич.	  эл. пневматич.	  интеллект-й	
	Диапазон сигнала  (0,2 - 1,0 кг/см2; 0-5мА, 4-20 мА или др.)		
	Вид взрывозащиты позиционера		
	Конечные выключатели / вид взрывозащиты		
	Фильтр-редуктор		

	Управляющий электромагнитный клапан / вид взрывозащиты (только для отсечных, регулирующе-отсечных клапанов)     	 =24 В	 ~220 В	
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	
	питание:  ~220В      ~380В     =24В	управление (4-20мА или  др.)	взрывозащита:	
	конечные выключатели	сигнал о положении	доп. требования:	
29	Дополнительные требования  и примечания по разделу 3.	
30	Примечания	
Дополнительные данные, не вошедшие в опросный лист, просим сообщать в виде примечаний